**柳州市第二中学校园招标项目采购供应商校内招标公告**



经学校班子会研究并报学校党委会审议决定，为满足师生生活用水需要，拟对柳州二中二次加压供水系统进行改造；因学校楼宇名牌锈蚀损坏较多，拟更换楼体名字牌、因学校学生宿舍空调使用年久无法正常工作，拟采购空调深度清洗服务、学生宿舍防盗门损坏变形，拟进行更换。现就柳州市第二中学二次加压供水系统改造工程、楼宇名称字更换工程、空调深度清洗保养服务、学生宿舍防盗门更换工程事项向社会公开邀请具备相应资质的供应商。具体要求如下：

一、项目名称：

分标一：柳州市第二中学“二次加压供水系统改造工程”项目

分标二：柳州市第二中学“楼宇名称字更换工程”项目

分标三：柳州市第二中学“空调深度清洗保养服务”项目

分标四：柳州市第二中学“学生宿舍防盗门更换工程”项目

二、采购需求

（一）项目情况

我校位于广西柳州柳东新区文苑路18号，占地面积348亩，建筑楼宇25栋，建筑面积12万平方米，师生员工6000人。学校为因应教育教学工作需要，决定就柳州市第二中学二次加压供水系统改造工程、楼宇名称字更换工程、空调深度清洗保养服务、学生宿舍防盗门更换工程事项向社会公开邀请具备相应资质的供应商。

（二）采购预算金额（人民币）：

分标一：贰拾万元整

分标二：捌万伍仟元整

分标三：壹拾陆万元整

分标四：贰拾贰万捌仟玖佰叁拾元整

三、投标人要求：

（一）投标人主体

 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且国内注册（指按国家有关规定要求核准登记的）经营范围达到采购货物及服务要求的供应商。

（二）投标人条件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函或声明）；

5.无法律法规规定禁止在广西壮族自治区内从业活动情形的；

6.法律法规规定的其他条件。

四、公告期限及报名时间

自本公告发出之日起至2022年 11 月 7 日（星期一）。

五、现场勘察

本项目邀请投标人参加现场勘察，具体勘察时间为2022年 11 月 7 日下午15:00，逾期将视为自动放弃，不再受理。

勘察签到地点：柳州市柳东新区文苑路18号柳州市第二中学大礼堂1楼总务处办公室。

竞标报名可以与现场勘查同时，即同一天进行，无需提前报名。

六、投标人材料递交时间及地址：

（一）标书内容要求：（格式见附件）

申请入驻的投标人需提供以下资质材料：

1.供应商有效的“营业执照”（三证合一）副本复印件及资质证书复印件；

2.供应商有效的开户许可证明复印件；

3.供应商基本情况登记表；

4.法定代表人身份证明书；

5.承诺书；

6.响应报价表；

7.其他证明、材料等（格式自拟，此项由供应商根据需要提供曾经做过的类似项目的案例；服务及售后承诺等）。

投标文件需按标段分别装订成册（其中1-5项装一册，一式7份，加盖公章不密封；6-7项装一册，一式7份，密封并加盖公章）。

投标文件需是供应商真实实力的反映，如有弄虚作假，一经核实，学校有权取消其竞标（中标）资格并拒绝其再次参与学校相关项目的竞标。

（二）投标人须于 2022 年 11 月 9 日 17 时 00 分前将材料递交至柳州市第二中学总务处办公室。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达的或者未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。**（进校需遵守柳州二中疫情防控各项规定，按要求出示健康码、行程码、48小时有效期内核酸检测报告等。）**

七、开标时间及地点：

本次开标评审拟于2022年 11 月 10 日 15 时 00 分在柳州二中生化楼5楼录播教室进行，由我校评审小组进行会议评审，不再邀请投标人参与。评审确定中标人后，再将评审结果进行公示。

八、评标方法

综合评标

九、发布媒体：

柳州市第二中学微信公众号、校园办公系统、柳州市第二中学官网（<http://www.lzerzh.net.cn/>）。

十、其他事项

（一）合同参照一般性政府采购合同模板，格式自拟。

（二）验收书参照政府采购项目合同验收书，格式自拟。

十一、联系事项

采购人名称：柳州市第二中学

地 址：柳州市柳东新区文苑路18号

联系人、联系电话：

叶老师18207723027（协调） 李老师17877207720（协调）

叶老师18207723027（负责解释二次加压供水系统改造工程项目）

莫老师15177731051（负责解释楼宇名称字更换工程项目）

朱老师13807726823（负责解释空调深度清洗保养服务、学生宿舍防盗门更换工程项目）本项目最终解释权归柳州市第二中学。



 柳州市第二中学

 2022年11月4日

附件1：

**供应商基本情况登记表**

**填表须知：**供应商须完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

**一、供应商组织机构和法律地位：**

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法定代表人：姓名 职务 电话

5、业务联系人：姓名 职务 电话

 手机 传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

**二、供应商财务状况：**

1、注册资本：

2、实收资本：

**三、通讯地址为：**（必须填写）

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

全称：

帐号：

开户行：

 供应商（**盖章**）：

 法定代表人或委托代理人**签名**：

 年 月 日

附件2：

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

经济性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商： （**公章**）

 时间： 年 月 日

法定代表人身份证复印件

**（正面）**

法定代表人身份证复印件

**（反面）**

**法定代表人签名：**

附件3：

**承 诺 书**

我单位系经依法登记成立的企业，具有独立法人资格。现郑重承诺：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；

三、具有独立承担供应货物、服务、工程事项的能力；

四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

六、无法律法规规定禁止在广西壮族自治区开展从业活动情形；

七、近2年内在“信用中国”上没有不良行为记录，同意对外公示信用查询结果；

八、符合法律法规规定的其他条件；

九、我单位遵守法律法规的有关规定，诚实信用，保证按照项目合同履行义务，按时完成任务，保证服务标准和质量，不搞恶性竞争，接受行业主管部门及采购部门的管理监督；

十、对所提供的有关信息和材料的真实性、准确性、合法性负责；

十一、若有违反以上承诺的行为，我单位愿按照有关规定接受相关处理。

供应商（公章）：

 法定代表人签名：

 年 月 日

附件4：

|  |
| --- |
| **柳州二中“二次加压供水系统改造工程”项目建设预算** |
|

|  |
| --- |
| 工程名称： 工程地址： 联系电话： |
| 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **定额编号** | **定额名称** | **单位** | **工程量** | **单价****(元)** | **合价****(元)** | **备注** |
| **一、装饰** |
| **011610** | **门窗拆除** | **樘** | **1** |  |  |  |
| B- | 防火门拆除 | 樘 | 1 |  |  |  |
| **010802004001** | **成品钢质防盗门** | **㎡** | **2.10** |  |  |  |
|  | **1、成品钢质防盗门** |  |  |  |  |  |
|  | **2、含普通五金配件** |  |  |  |  |  |
|  | **3、门制作、安装、运输及油漆** |  |  |  |  |  |
| A12-48 | 钢防盗门安装 | 100㎡ | 0.0210 |  |  |  |
| A12-141 | 特殊五金 L型 执手插锁 | 把 | 1 |  |  |  |
| **桂011203004002** | **门周边塞缝 水泥砂浆** | **m** | **5.20** |  |  |  |
| A12-166换 | 门周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{换:预拌外墙抹灰砂浆 YMw15} | 100m | 0.0520 |  |  |  |
|  |  **小 计1** |  |  |  |  |  |
| **二、电气设备安装工程** |
| **030404017001** | **变频控制柜三晶一控四** | **台** | **1** |  |  |  |
|  | **含槽钢基础** |  |  |  |  |  |
|  | **控制柜（CRXL-21），规格：W1000\*H1800\*D400** |  |  |  |  |  |
|  | **柜体含金田变频器30KW、恒压供水控制器等** |  |  |  |  |  |
| B4-0300换 | 成套配电箱安装 落地式（变频控制柜三晶一控四） | 台 | 1 |  |  |  |
| B4-0485换 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.280 |  |  |  |
| **030503006** | **交流塑壳断路器** | **套** | **1** |  |  |  |
|  | **塑壳断路器NXM-630S/3300 630A** |  |  |  |  |  |
| B- | 交流塑壳断路器 | 个 | 1 |  |  |  |
| **030408001008** | **普通敷设电力电缆WDZ-YJY-3x35+1x16mm2** | **m** | **12.00** |  |  |  |
| B4-0994换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)35 | 100m | 0.1200 |  |  |  |
| **030408001010** | **普通敷设电力电缆WDZ-YJY--3x16+1\*10mm2** | **m** | **32.00** |  |  |  |
| B4-0993换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)16 | 100m | 0.3200 |  |  |  |
| **030408001013** | **管内穿线WDZ-YJY-2.5mm2** | **m** | **45.00** |  |  |  |
| B4-1564换 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m单线 | 0.45 |  |  |  |
| **030408006005** | **户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)35 五芯** | **个** | **2** |  |  |  |
| B4-1049 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)35 | 个 | 2 |  |  |  |
| **030408006006** | **户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)16 五芯** | **个** | **8** |  |  |  |
| B4-1048 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)16 | 个 | 8 |  |  |  |
| **030411001001** | **镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配SC50\*3.75** | **m** | **8.00** |  |  |  |
| B4-1439换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 70 | 100m | 0.0800 |  |  |  |
| **030411001** | **SC32保护套管** | **m** | **40.00** |  |  |  |
| B4-1414换 | 电线管敷设 砖、混凝土结构明配 电线管公称口径(mm以内)32 | 100m | 0.4000 |  |  |  |
|  |  **小 计2** |  |  |  |  |  |
| **三、恒压系统** |
| **031006001002** | **加压设备** | **套** | **1** |  |  |  |
|  | **配立式多级离心泵(CDM85-4-2)3台 N=30Kw/台,单泵Q=100M3/H H=60m** |  |  |  |  |  |
|  | **备用辅泵（CDM20-5）1台 N=5.5Kw/台,单泵Q=20M3/H H=58m** |  |  |  |  |  |
|  | **隔膜式气压水罐安装（气压罐）800** |  |  |  |  |  |
|  | **隔振垫安装** |  |  |  |  |  |
| B9-0627换 | 加压设备 | 套 | 1 |  |  |  |
| B9-0644换 | 隔膜式气压水罐安装（气压罐）公称直径（mm以内）800 | 台 | 1 |  |  |  |
| B1-1434 | 减振器、隔震垫安装 隔震垫 | 块 | 12 |  |  |  |
| **031001003** | **不锈钢给水管DN200** | **m** | **9.60** |  |  |  |
|  | **连接形式:焊接** |  |  |  |  |  |
|  | **管道安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒。** |  |  |  |  |  |
| B9-0058换 | 不锈钢管(氩弧焊接)安装 公称直径(150mm以内) | 10m | 0.960 |  |  |  |
| **031003011** | **不锈钢法兰DN200** | **副（片）** | **2** |  |  |  |
| B9-0347换 | 不锈钢法兰DN200 | 个 | 2 |  |  |  |
| **031003011** | **不锈钢三通DN200** | **副（片）** | **2** |  |  |  |
| B- | 不锈钢三通DN200 | 套 | 2 |  |  |  |
| **031003011** | **不锈钢90度弯头DN200** | **副（片）** | **2** |  |  |  |
| B- | 不锈钢弯头 | 个 | 2 |  |  |  |
| **031003003002** | **不锈钢对夹蝶阀DN100** | **个** | **6** |  |  |  |
|  | **连接形式:法兰连接** |  |  |  |  |  |
| B9-0346换 | 不锈钢铜芯碟阀 DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| **031003003002** | **不锈钢对夹蝶阀DN50** | **个** | **6** |  |  |  |
|  | **连接形式:法兰连接** |  |  |  |  |  |
| B9-0346换 | 不锈钢铜芯碟阀 DN50 | 个 | 6 |  |  |  |
| **031003003002** | **不锈钢止回阀DN100** | **个** | **6** |  |  |  |
|  | **连接形式:法兰连接** |  |  |  |  |  |
| B9-0346换 | 不锈钢铜芯止回阀 DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| **031003003002** | **不锈钢止回阀DN50** | **个** | **6** |  |  |  |
|  | **连接形式:法兰连接** |  |  |  |  |  |
| B9-0346换 | 不锈钢铜芯止回阀 DN50 | 个 | 6 |  |  |  |
| **030601002001** | **真空压力仪表Y-100** | **台** | **8** |  |  |  |
| B6-0025换 | 压力仪表 压力表、真空表 盘装 | 台 | 8 |  |  |  |
| B6-0415换 | 压力表弯安装 | 10套 | 0.8 |  |  |  |
|  |  **小 计3** |  |  |  |  |  |
|  |  **∑人工费** |  |  |  |  |  |
|  |  **∑材料费** |  |  |  |  |  |
|  |  **∑机械费** |  |  |  |  |  |
|  |  **∑管理费** |  |  |  |  |  |
|  |  **∑利 润** |  |  |  |  |  |
|  |  **总 合 计** |  |  |  |  |  |

**注：本报价为包干价，包括但不限于设备、材料、人工、机械、运输、管理、调试、软件、税费等保证本项目设备正常运行的所有费用。**质保期承诺： 售后服务承诺：  |
| **柳州二中“楼宇名称字更换工程”项目预算** |
|

|  |
| --- |
| 工程名称： 工程地址： 联系电话： |
| 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 高（米） | 宽（米） | 单位 | 数量 | 面积（㎡） | 单价（元） | 金额（元） | 材料及施工说明 |
| **字材料：1.0mm喷塑不锈钢字** |  |
| 1 | 映华堂 、荟星馆、萃星馆求智楼 尚智楼明智楼达智楼广智楼益智楼汇智楼、沁香园溢香园 | 0.95 | 0.95 | 个 | 36 | 34.2  |  |  | 1.0mm挂装喷塑不锈钢（蓝色字）防晒汽车漆，围边5CM\挂装 |
| 2 | 社会主义核心价值观....、学科技.....、校训......、学风.....、校风.......、能生存......、教风......、 | 0.65 | 0.65 | 个 | 110 | 71.5  |  |  | 1.0mm挂装喷塑不锈钢（蓝色字）防晒汽车漆，围边5CM\挂装 |
| 3 | 为学生....、为社会....、 | 0.85 | 0.85 | 个 | 20 | 17.0  |  |  | 1.0mm挂装喷塑不锈钢（蓝色字）防晒汽车漆，围边5CM\挂装 |
| 4 | 景和舍、顺和舍......美和舍、惠和舍....... | 0.85 | 0.85 | 个 | 30 | 25.5  |  |  | 1.0mm挂装喷塑不锈钢（蓝色字）防晒汽车漆，围边5CM\挂装 |
| 5 | 新旧材料运输、人工搬运、墙面清洁、地面清理卫生 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 分两车运输 |
| 6 | 明德楼含英馆 | 0.95 | 0.95 | 个 | 6 | 5.7  |  |  | 1.0mm挂装喷塑不锈钢（钛金字）防晒汽车漆，围边5CM\挂装 |
| 7 | 景和舍、顺和舍......美和舍、惠和舍....... 特殊安装 | 　 | 　 | 套 | 12 | 9.0  |  |  | 人工高空吊装+脚手架搭建 |
| 8 | 人工拆除旧字 |  |  | 字 | 180 | 180 |  |  | 人工高空吊装 |
| 9 | 安装新字 | 　 | 　 | 字 | 180 | 180.0  |  |  | 人工高空吊装 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计： |   | 含增值普通发票 |
| **注：本报价为包干价，包括但不限于设备、材料、人工、机械、运输、管理、调试、软件、税费等保证本项目设备正常运行的所有费用。** |
|
|

质保期承诺： 售后服务承诺：  |
| **柳州二中“空调深度清洗保养服务”项目预算** |
|

|  |
| --- |
| 工程名称： 工程地址： 联系电话： |
| 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备使用场景 | 设备数量（台） | 按100%的空调（台） | 深度清洗人工均价（元/台） | 零件均价（元/台） | 清洗总价（元） |
| 教学楼办公室 | 30 | 30 |  |  |  |
| 行政楼办公室 | 57 | 57 |  |  |  |
| 其他办公室 | 33 | 33 |  |  |  |
| 教学区 | 212 | 212 |  |  |  |
| 学生宿舍 | 800 | 800 |  |  |  |
| 其他宿舍 | 200 | 200 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 年清洗费用 | 每年1次深度清洗、1次普通清洗费用 |  |

**注：****1.本报价为包干价，报价包括但不限于设备、材料、人工、机械、运输、管理、高空作业、调试、软件、税费等保证本项目设备正常运行的所有费用。****2.空调清洗维护最终费用按合同约定据实结算，但总费用不得超过中标预算总金额。****3.服务内容：****对空调室内、外机进行深度除尘除垢清理，恢复散热器物理散热功能；****清理管道内沉淀物，除菌杀菌；****检查制冷剂泄漏情况，并补满制冷剂以提升制冷效率；****服务期内（一年），对教学区空调进行2次定期普通清洗消毒；对教学区以外的空调进行1次深度清洗、1次普通清洗。**质保期承诺： 售后服务承诺：  |
| **柳州二中“学生宿舍防盗门更换”项目预算** |
|

|  |
| --- |
| 工程名称： 工程地址： 联系电话： |
| 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **内容/规格/型号** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **合价(元)** | **备注** |
| **1** | **金属门窗拆除** | **门扇拆除、搬运下楼、清理** | **扇** | **256** |  |  | 含垃圾清理 |
| **2** | **成品钢质防盗门安装** | **1、成品门扇规格：850\*2000****2、含普通五金配件（电子锁另算）****3、门制作、安装、运输及油漆****4、门框保留，重新喷漆并更换密封条** | **扇** | **256** |  |  | 门的所有尺寸规格、等信息参照样板间（本公告信息与样板间不一致的地方，以样板间为准） |
| **3** | **电子****刷卡锁** | **含安装、调试** | **把** | **256** |  |  | 门锁的所有尺寸规格、功能等信息参照样板间（本公告信息与样板间不一致的地方，以样板间为准） |
|  | **小 计** |  |  |  |  |  |  |
|  | **∑人工费** |  |  |  |  |  |  |
|  | **∑材料费** |  |  |  |  |  |  |
|  | **∑机械费** |  |  |  |  |  |  |
|  | **∑管理费** |  |  |  |  |  |  |
|  | **∑利 润** |  |  |  |  |  |  |
| **包干合计** |  |  |  |  |   |  |

质保期承诺： 售后服务承诺： **注：****1.本报价为包干价，包括但不限于设备、材料、人工、机械、运输、管理、调试、软件、税费等保证本项目设备正常运行的所有费用。****2.门板参考样式（所有设备参数指标以样板间为准）：** |