附件4：

|  |
| --- |
| **柳州二中“团委团建基地”项目建设预算** |
| |  | | --- | | 工程名称： 工程地址： 联系电话： | | 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **项目名称** | **参考**  **品牌** | **使用要求、相关型号规格及技术参数** | **单**  **位** | **工**  **程**  **量** | **单价**  **（元）** | | **小计**  **（元）** | **使用位置及具体地点** | | | **造型**  **图例** | | **第一阶段：（土建部分）** | | | | | | | | | | | | | | 1 | 小舞台建设（一) | 定制 | 基础清理，水泥砖砌筑挡边，做二级台阶，中空回填 | 平  方  米 | 45 | |  |  | | 花圃前活动区域小舞台 | 后附方案设计图 | | | 2 | 小舞台建设（二) | 定制 | 小舞台混泥土浇灌 | 立  方  米 | 30 | |  |  | | 花圃前活动区域小舞台 | 后附方案设计图 | | | 3 | 小舞台地坪漆 | 定制 | 小舞台表面地坪漆铺设 | 平  方  米 | 45 | |  |  | | 花圃前活动区域小舞台 | 后附方案设计图 | | | 4 | 四个造型坐凳建设（不包含遮雨棚） | 定制 | 水泥砖砌筑批灰，滚涂有色户外漆 | 项 | 4 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | | 5 | 花圃升级改造 | 定制 | 绿色植物移植，部分原有标语字体移植安装 | 项 | 1 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | | 6 | 鹅卵石小道路铺设 | 定制 | 80cm宽度鹅卵石小道路铺设 | 米 | 65 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | | 7 | 草皮补种 | 定制 | 人行道，植物移植以后，草皮补种 | 项 | 1 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | | 7 | 舞台插座 | 定制 | 舞台预留户回插座安装 | 项 | 1 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | | 7 | 人行道休闲小凳 | 定制 | 基础砌筑，户外防腐木定制 | 组 | 4 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | | 8 | 建筑垃圾清理 | 定制 | 建筑垃圾清理，搬运到户外制定地点 | 项 | 1 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | | A | 直接费 |  |  |  | | | |  | |  |  | | | B | 增值税 |  |  | 直接费\*10% | | | |  | |  | 税率根据需要调整 | | | C | 其他规费及措施费 |  | 根据国家定额预算的取费标准列项：包含安全文明施工费、工程定位复测费、雨季施工增加费及赶工补偿费、社会保险、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等。 | 直接费\*6% | | | |  | |  | 费率根据需要调整 | | |  | 合计一 |  | A+B+C |  |  | |  |  | |  |  | | | **第二阶段：环境氛围及标识制作（广告部分）** | | | | | | | | | | | | | | 1 | 户外不锈钢展板2 | 定制 | 38#足0.9mm不锈钢+3mm铝塑板打底+车贴  （规格：3960\*2580\*50mm厚） | 项 | 1 | |  |  | |  |  | | | 2 | 户外不锈钢展板3 | 定制 | 38#足0.9mm不锈钢+3mm铝塑板打底+车贴  （规格：3930\*2580\*50mm厚） | 项 | 1 | |  |  | |  | | 3 | 户外不锈钢展板 | 定制 | 38#足0.9mm不锈钢+3mm铝塑板打底+车贴  （规格：4113\*2580\*50mm厚） | 项 | 1 | |  |  | |  | | 4 | 教育强国造型 | 定制 | 20pvc多层叠加字15pvc喷漆烤漆  （规格：2630\*2628\*60mm厚） | 项 | 2 | |  |  | |  |  | | | 5 | 读万卷书行万里路造型 | 定制 | 20pvc多层叠加字15pvc喷漆烤漆  （规格：2630\*2628\*60mm厚） | 项 | 1 | |  |  | |  |  | | | 6 | 书山有路勤为径  学海无涯苦作舟造型 | 定制 | 20pvc多层叠加字15pvc喷漆烤漆  （规格：2630\*2628\*60mm厚） | 项 | 1 | |  |  | |  |  | | | 7 | 精神引领  从严治团 | 定制 | 1.0mm镀锌板折弯喷漆+1.5pvc+车贴  （规格：2400\*1000\*60mm厚\*4块） | 项 | 1 | |  |  | |  |  | | | 8 | 少年强则中国强 | 定制 | 100\*50方通1.2mm+1.8PVC展板及烤漆字  （1规格：3200\*1240\*30mm厚）  （2规格：5000\*1900\*30mm厚） | 项 | 1 | |  |  | |  |  | | | 9 | 习书记寄语青年 | 定制 | 1.0mm镀锌板切割焊接+1.8PVC及烤漆字+30方通底座  （1规格：2000\*1900\*100mm厚） | 项 | 1 | |  |  | |  |  | | | 10 | 学史力行  青年为先 | 定制 | 1.0mm镀锌板切割焊接+立体字+户外车贴+80\*40\*1.2方通  （1规格：4800\*3600\*100mm厚） | 项 | 1 | |  |  | |  |  | | | 11 | 我的青春  我的团 | 定制 | 1.0mm镀锌板切割折弯+立体字+户外车贴+100\*50方通1.5mm  （1规格：7000\*2360\*100mm厚） | 项 | 1 | |  |  | |  |  | | | 12 | 共青团教育活动阵地 | 定制 | 1.0mm镀锌板+立体字+户外车贴+30方通底座+喷漆  （1规格：6000\*2400\*100mm厚） | 项 | 1 | |  |  | |  |  | | | 13 | 整体造型安装费 |  | 13项广告造型运费、造型预埋安装、一个造型迁移安装、吊装 | 项 | 1 | |  |  | |  |  | | | A | 直接费 |  |  |  | | | |  | |  |  | | | B | 增值税 |  |  | 直接费\*10% | | | |  | |  | 费率根据需要调整 | | | C | 其他规费及措施费 |  | 根据国家定额预算的取费标准列项：包含安全文明施工费、工程定位复测费、雨季施工增加费及赶工补偿费、社会保险、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等。 | 直接费\*6% | | | |  | |  | 费率根据需要调整 | | |  | 合计二 |  | A+B+C |  |  | |  |  | |  |  | | | **第三阶段：团建室（会议室、活动室、小档案室）** | | | | | | | | | | | | | | 1 | 格栅吊顶 | 定制 | 6\*10cm茶色铝方通安装 | 平方 | 48.20 | |  |  | | 团建室内顶部造型 | 后附方案设计图 | | | 2 | 墙面腻子乳胶漆 | 立邦/多乐士 | 刮腻子两遍、打磨，刷立邦/多乐士乳胶漆两遍； | 平方 | 113 | |  |  | | 团建室内墙面 | 后附方案设计图 | | | 3 | 左面墙  展板 | 定制 | 1.8PVC+UV直喷  （规格：5300\*1680\*18mm厚） | 项 | 1 | |  |  | | 团建室内墙面 | 后附方案设计图 | | | 4 | 右面墙  展板 | 定制 | 1.8PVC+UV直喷  （规格：5000\*1600\*18mm厚） | 项 | 1 | |  |  | | 团建室内墙面 | 后附方案设计图 | | | 5 | 电路安装 | 公牛开关插座，桂林电缆总厂电线 | 桂林电缆总厂铜芯线：1.5平方照明线，2.5平方插座线。照明电路及开光插座预埋铺设 | 项 | 1 | |  |  | | 团建室内 | 后附方案设计图 | | | 6 | 照明安装 | 欧普/乔希灯具 | 方形吸顶条形灯具 | 盏 | 6 | |  |  | | 团建室内 | 后附方案设计图 | | |  | **小计** |  |  |  |  | |  |  | |  |  | | | **团建室（活动室）** | | | | | | | | | | | | | | 1 | 格栅吊顶 | 定制 | 6\*10cm茶色铝方通安装 | 平方 | 47.00 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | | 2 | 墙面腻子乳胶漆 | 立邦/多乐士 | 刮腻子两遍、打磨，刷立邦乳胶漆两遍； | 平方 | 110.7 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | | 3 | 左面墙  展板 | 定制 | 1.8PVC雕刻字喷漆+UV直喷  （1规格：5400\*1550\*18mm厚） | 项 | 1 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | | 4 | 右面墙  展板 | 定制 | 底板制作：免漆板底座，面过普通板材，1.8PVC雕刻字喷漆+板材  （1规格：5000\*1200\*80mm厚）  （雕刻字规格：180\*180mm14个） | 项 | 1 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | | 5 | 电路安装 | 公牛开关插座，桂林电缆总厂电线 | 桂林电缆总厂铜芯线：1.5平方照明线，205平方插座线。照明电路及开光插座预埋铺设 | 项 | 1 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | | 6 | 照明安装 | 欧普/乔希灯具 | 方形吸顶条形灯具 | 盏 | 6 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | |  | **小计** |  |  |  |  | |  |  | |  |  | | | **档案室** | | | | | | | | | | | | | | 1 | 格栅吊顶 | 定制 | 6\*10cm茶色铝方通安装 | 平方 | 20.40 | |  |  | |  | 后附方案设计图 | | | 2 | 小窗户  改造 | 定制 | 窗户改造，活动推波安装 | 项 | 2.00 | |  |  | |  |  | | |  | **小计** |  |  |  |  | |  |  | |  |  | | | A | 直接费 |  | 团建室（会议室、活动室、小档案室）+团建室（活动室）+党案室 |  | | | |  | |  |  | | | B | 增值税 |  |  | 直接费\*10% | | | |  | |  | 费率根据需要调整 | | | C | 其他规费及措施费 |  | 根据国家定额预算的取费标准列项：包含安全文明施工费、工程定位复测费、雨季施工增加费及赶工补偿费、社会保险、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等。 | 直接费\*6% | | | |  | |  | 费率根据需要调整 | | |  | 合计三 |  | A+B+C |  | | | |  | |  |  | | | **备注：**1.本项目工期分三个阶段进行，完成后施工余留的设备及材料需清理出校园，并做好场地的清洁卫生工作。  2.中标单位要按学校要求按质按时按量完成项目建设，施工安全由中标单位负责。  3.该项目由学校指定设计公司负责设计，设计费由中标方支付给设计方，费率为中标金额的8%。  4.该工程质保期不少于1年。 | | | | | | | | | | | | | | **报价总金额（不含设计费）：**  **合计一+合计二+合计三= ￥ 大写： 整**  **报价总金额（含设计包干价）：**  **合计一+合计二+合计三= ￥ 大写： 整** | | | | | | | | | | | | | |
| **柳州二中“生活垃圾清运服务”项目预算** |
| |  | | --- | | 工程名称： 工程地址： 联系电话： | | 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 | | 1 | 生活垃圾清运 |  |  | 包括垃圾清运、终端处理等 | | 2 |  |  |  |  | | 合计（元） | | |  | 全年包干总价 |   垃圾清运供应商采购需求  1.垃圾清运企业进行垃圾收集和转运服务时，做到车走场清，确保服务范围内的清洁。在校生人数按6000人计，每日产生垃圾为5吨左右，清运学校范围内的全部生活垃圾（生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物）。  2.每日收取垃圾两次，上午时间为8：00-12：00 ，下午时间为19：00-21：00 （可回收垃圾的收集、转运及处理，其收运工具及收运方式必须符合柳州市生活垃圾分类及回收处理的相关规定。  3.日常垃圾清运车辆的要求：压缩式垃圾车，总质量 16 吨（车满载核定总重量），核定载重量 6 吨；重大活动或假期投入的垃圾清运车辆可根据实际需要进行调整。  4.每次清运垃圾必须是全覆盖，彻底的清空，不得有遗漏区域或存在桶内垃圾没清空的情况。  5.每次清运垃圾，做到车走场清。负责正常零星散落或桶满溢出在桶外的生活垃圾的清扫收集工作。  6.垃圾桶全面清洗工作必须做到至少每周一次（限垃圾收集转运使用的专业垃圾桶），且清洗工作结束时必须保持清洗区域的场地清洁。  7.收集转运垃圾车辆运行需采取密闭措施，避免垃圾沿路飘落，污水渗漏，以保持沿路环境卫生。  8.垃圾清运企业自觉接受学校的服务质量监督和问题整改。每月进行一次服务质量考核，并承担因服务质量不达标的相应违约责任。  9.服务期限拟定为 2 年(采取 1+1 模式)，第一年服务期限届满前，校方对垃圾清运服务公司进行服务质量考核，考核等次为良好以上的，继续履行第二年服务期限，考核不合格的，合同终止。  10.若在垃圾清运服务过程中出现服务不及时或未达到校方的要求，在校方提出第一次书面整改意见后，仍不及时处理和整改或整改仍不到位的，校方拒绝支付当月的服务费；在校方提出第二次书面整改意见后，仍拒不进行整改或整改不到位且造成严重后果的，校方有权单方面解除合同。  11.若在垃圾清运过程中将校方的垃圾桶或其他设施设备损坏的，应以等值同规格的设施设备进行实物赔偿或按校方的相关规定以现金或转账的方式进行赔偿。  12.付款方式：按季度支付，即每三个月支付一次服务费，每个月考核一次，三个月考核合格后 10 个工作日内支付本季度的服务费。 |
| **柳州二中“教学楼和宿舍楼高空坠物防护网安装”项目预算** |
| |  | | --- | | 工程名称： 工程地址： 联系电话： | | 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目 | | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 小计（元） | 备注 | | 1 | 6米长镀锌角铁  （规格：40mm\*40mm\*40mm） | | 条 | 500 |  |  |  | | 2 | 6米长镀锌扁铁  （规格：30mm\*3mm） | | 条 | 500 |  |  |  | | 3 | 304不锈钢筛网（规格：1.5mm线径\*8mm孔径） | | 米 | 500 |  |  |  | | 4 | 辅料：焊条、膨胀钉、凤尾钉、油漆 | | 米 | 500 |  |  |  | | 5 | 人工费 | | 米 | 500 |  |  |  | | 6 | 运费、脚手架 | | 米 | 500 |  |  |  | | 7 | 利/税 | |  |  |  |  |  | |  | | 合计（元） | | | |  | 包干总价 |   说明：  本高空坠物防护网，主要材质为40mm\*40mm\*40mm镀锌角铁，30mm\*30mm镀锌角铁，1.5mm（线径）\*8mm（孔径）的不锈钢筛网，总长度为500米，宽度为1m,防护网总面积约为500平方米。 |